----------- JEYI [v1.15.8.0119] 2023 05 11 08:08 -----------

[CRITICAL]scsi_pass_through(405) Error(0x2) Check condition.

[CRITICAL]SptiUsb_p::read_flash(115) Error: 0x2. (RTK_CMD = 0xa2)

[CRITICAL]SptiUsb_p::read_hwid(521) Error(2)

[CRITICAL]SptiUsb_p::get_IC_p(618) Get hwid fail.

